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第 1 课　计算机百年发展史
初中人工智能通识课 · 教学设计（教案）　|　电子管 · 晶体管 · 集成电路 · 超大规模集成电路
	教学主题
	计算机百年发展史

	授课对象
	[bookmark: _GoBack]初中七、八年级学生

	课时
	1 课时（45 分钟）

	课程类别
	上学期 · 理论基础篇



一、教学目标
· 知识：了解计算机发展的四个阶段及各自代表性电子器件，能说出各阶段计算机的特点。
· 能力：能按照时间顺序梳理计算机发展脉络，初步培养归纳、对比、分析的能力。
· 素养：感受科技进步带来的巨大力量，激发对信息科技的学习兴趣与探索热情。
二、教学重难点
教学重点：
· 计算机发展的四个阶段及其代表性电子器件
· 各阶段计算机的主要特点
教学难点：
· 理解电子器件的升级如何推动计算机性能实现跨越式飞跃
三、教学过程
	教学环节
	教学内容与师生活动

	情境导入（5分钟）
	教师播放一段短视频：从 1946 年占满整间屋子的 ENIAC，到如今人手一部的智能手机。提问：'你猜猜，最早的计算机有多重？' 学生猜测后教师揭晓答案——ENIAC 重约 30 吨。由此引出课题：计算机是怎样一步步变小的？

	新知探究（25分钟）
	按时间线依次讲解四个阶段。第一阶段电子管（1946—1957）：以 ENIAC 为代表，体积庞大、耗电惊人、故障率高；第二阶段晶体管（1958—1964）：体积缩小、可靠性提高，计算机开始走出实验室；第三阶段集成电路（1965—1970）：把许多晶体管集成到一块芯片上，计算机小型化加速；第四阶段超大规模集成电路（1971 至今）：1971 年 Intel 4004 问世，一颗芯片集成了 2300 个晶体管，从此个人电脑、智能手机成为可能。每讲一个阶段，引导学生观察'器件变小 → 计算机变小 → 性能变强'的规律。

	拓展提升（8分钟）
	抛出问题：'今天的手机芯片里有多少个晶体管？' 展示数据——一颗高端手机芯片的晶体管数量可达百亿级别。让学生对比 ENIAC 与手机的差距，感受指数级的进步。可补充'摩尔定律'的通俗解释：芯片上的晶体管数量大约每两年翻一番。

	课堂小结（5分钟）
	师生共同回顾四个阶段的名称、代表器件和关键词，完成板书时间线图。强调核心规律：电子器件的进步是计算机发展的根本动力。

	布置作业（2分钟）
	课后绘制一张'计算机发展时间线'手抄报，标出四个阶段、代表器件和一个代表机型。


四、教学反思
本课以'计算机如何变小'为主线，符合七年级学生认知特点。时间线可视化效果好，建议多准备实物图片对比（房间大小的 ENIAC vs 手机芯片）。部分学生对'晶体管''集成电路'较陌生，宜用'像开关一样''像把很多开关装进一小块板子'等比喻降低理解难度。
淮安市东城开明中学 · 初中人工智能通识课
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